
En 1935, exposition à Lyon

***Succès grandissant de la lampe à souder***

***Nouveaux brevets - Abandon du chauffe-bain***

En 1938 la gamme s’élargit :

- Lampe à souder n°22 – **½** litre à pompe avec dispositif anti-refoulement (photo ci-dessous – coupe).



- Lampe à braser n°44 – 2 litres



Divers appareils spéciaux sont créés, toujours avec « brûleur bloc » (photos ci-dessous).

